**Technická specifikace předmětu plnění**

**Název zakázky: Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.**

Předmět plnění: Inhalační narkotizační přístroj (veterinární)

|  |
| --- |
| ***Název zakázky*** |
| **INHALAČNÍ NARKOTIZAČNÍ PŘÍSTROJ (VETERINÁRNÍ)** | vyplní dodavatel |
| **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| veterinární s elektronicky řízenou tlakovou ventilací | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| napětí 220-240V, 50-60 Hz | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| schopnost vedení anestezie u malých zvířat v hmotnostním rozmezí 0,1 - 100 kg | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| schopnost režimu umělé plicní ventilace a možnost provozu v otevřeném i polouzavřeném systému na 2 plyny (kyslík a oxid dusný nebo kyslík a vzduch) | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| aktivní odsávání vydechovaných plynů | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| včetně odpařovače pro Isofluran a plnícího adaptéru pro izofluranový odpařovač, těsné nalévání | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| včetně generátoru kyslíku (přístroj na výrobu kyslíku, kyslíkový koncentrátor), s průtokoměrem a regulací průtoku | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| použitelnost generátoru kyslíku pro narkotizační přístroj nebo samostatně, propojovací set k narkotizačnímu přístroji | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| monitor vitálních funkcí s dotykovým ovládáním, LCD – velikost min. 12“ | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| monitoring s akustickou indikací a alarmy: minimálně dechová činnost, srdeční činnost, CO², SaO₂ | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| sada narkotizačních vaků – 4 kusy (1 x o objemu 0,5 litru; 1x o objemu 1,0 litru; 1x o objemu 2,0 litru; 1x o objemu 3,0 litry) | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| sada silikonových narkotizačních vaků – 2 kusy vaků (1x o objemu 1,0 litr; 1x o objemu 2-3 litry) | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| sada silikonových dýchacích okruhů pro polouzavřený systém (1 kus malý okruh a 1 kus velký okruh) | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| dýchací okruh pro otevřený systém | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| polička pro externí monitor | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| držák dýchacích hadic | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |
| stojan na kolečkách s brzdou a držákem na 2 odpařovače | **Nabízeno dodavatelem (ANO/NE)** |