**Příloha č. 1 - Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní vlastnosti** | Požadované množství (v kusech) | Model | Product Number |
| Síťová karta pro chassis Typ\_1 | 2 |  |  |
| Síťová karta pro chassis Typ\_2 | 2 |  |  |

Položka: Síťová karta pro chassis Typ\_1

**40Gb Ethernet modul pro přepínače HPE10508**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na funkcionalitu** | **Minimální požadavky** | **Vyhovuje parametru** |
| **Základní vlastnosti** |  | (Ano/Ne) |
| Kompatibilita 1 | Modul zcela kompatibilní s přepínačem HPE 10508 |  |
| Kompatibilita 2 | Modul zcela kompatibilní se stávajícím supervisorem HPE 10508/10508-V 2.32Tbps Typ D Fabric Module (JC754A) |  |
| Kompatibilita 3 | Modul zcela kompatibilní se stávajícím síťovým dohledem zadavatele HP Intelligent management Centre (HP iMC) |  |
| Počet portů 40 Gbit/s QSFP28 | 12x QSFP28 |  |

 Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

Položka: Síťová karta pro chassis Typ\_2

**10Gb Ethernet modul pro přepínače HPE10508**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na funkcionalitu** | **Minimální požadavky** | **Vyhovuje parametru** |
| **Základní vlastnosti** |  | (Ano/Ne) |
| Kompatibilita 1 | Modul zcela kompatibilní s přepínačem HPE 10508 |  |
| Kompatibilita 2 | Modul zcela kompatibilní se stávajícím supervisorem HPE 10508/10508-V 2.32Tbps Typ D Fabric Module (JC754A) |  |
| Kompatibilita 3 | Modul zcela kompatibilní se stávajícím síťovým dohledem zadavatele HP Intelligent management Centre (HP iMC) |  |
| Počet portů 10 Gbit/s SFP+ | 48x SFP+ |  |

Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)