**Technická specifikace**

**Pro část f): Stroj na plnění a uzavírání kryopejet**

**Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ**

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

*Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj na plnění a uzavírání kryopejet** | |
| **Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží:** |  |
|  | **Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje** |
| Možnost použití standardních kryopejet (brčka, o objemu 0,25 ml a 0,5 ml) |  |
| Plnění (vakuové) a uzavírání: brčka jsou naplněna a uzavřena 6 x 6 |  |
| V průběhu plnění v každém brčku se automaticky vytvoří vzduchová bublina |  |
| Kapacita plnění a uzavírání: 1500 brček/hod |  |
| Konverzní sada, 0,25 a 0,5 ml brčka |  |
| Plnicí hlava se 6 tryskami pro brčka 0,25 ml a 0,5 ml |  |
| Sací hlava se 6 tryskami pro brčka 0,25 ml a 0,5 ml |  |
| Vakuová pumpa, s manometrem, nastavitelný ventil, 230 V/50 Hz |  |