**Technická specifikace**

**Část b) „Hydraulicky řízená plečka traktorová”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného zařízení a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zařízení a jeho všech komponentů.**

**Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného zařízení: /doplní dodavatel/**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
|  |
| **Technické a jiné požadavky** |
| Pracovní šířka min. 3 m, max. 6 m |  |
| Počet řádků min. 4, max. 8  |  |
| Meziřádková vzdálenost 45 cm  |  |
| Pracovní hloubka 2 až 12 cm  |  |
| Pro traktor o výkonu max. 88 kW  |  |
| Typ rámu sklopný  |  |
| Hmotnost 1 500 až 2 500 kg  |  |