**Technická specifikace**

**„Část a.: Kolový traktor”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.**

**Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a jiné požadavky** | **Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje** |
| **Motor** | |
| Jmenovitý výkon motoru 75 – 100 kW |  |
| 4 – válcový motor s minimální objemem 3,7 l |  |
| **Převodovka** | |
| Přední náprava hnaná, pohon 4 x 4 |  |
| Převodovka min. 24/24 s reverzací pod zatížením |  |
| Převodovka s plazivými rychlostmi |  |
| Zadní vývodový hřídel – 540, 540E, 1000 |  |
| **Hydraulika** | |
| Zadní tříbodový závěs kategorie II. s rychloupínáním |  |
| Možnost ovládání zadních ramen pomocí tlačítka vyvedeném na obou blatnících |  |
| 3 přídavné dvojčinné hydraulické okruhy vzadu |  |
| Beztlaký zpětný hydraulický okruh |  |
| **Kabina** | |
| Vzduchově odpružené sedadlo řidiče |  |
| Sedadlo pro spolujezdce |  |
| Kabina s klimatizací a topením |  |
| Sluneční rolety na předním okně |  |
| Rádio s reproduktory a anténou |  |
| 7-mi pólová elektrická zásuvka přívěsu |  |
| Výškově nastavitelný volant |  |
| 3 pólová zásuvka 12 V, zásuvka autozapalovač |  |
| **Osvětlení** | |
| min. 4 pracovní světla vpředu |  |
| min. 4 pracovní světla vzadu |  |
| Silniční světla – dálková a potkávácí |  |
| **Další specifikace** | |
| Čelní nakladač s euroupínáním |  |
| Třetí funkce nakladače |  |
| Odpružení nakladače |  |
| Rychloupínání s multispojkou |  |
| Závaží do zadního kola min. 150 kg do každého |  |
| Přední odpružená náprava |  |
| Vzduchové brzdy pro přívěs (2+1) |  |