**Příloha č.3: Standard Wifi AP venkovní**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek na funkcionalitu** | **Minimální požadavek** |
| **Základní vlastnosti** |  |
| Třída zařízení: outdoor přístupový bod | ano |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |
| Stupeň krytí IP67 a rozsah provozních teplot -40° až +65°C | ano |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2 | ano |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ano |
| Podpora pracovních režimů: autonomní AP bez kontroléru, AP řízené kontrolérem-lightweight | ano |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |
| Minimální počet metalických portů ethernet: 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |
| Minimální počet optických portů ethernet s volitelným fyzickým rozhraním: 1x1000BASE-X SFP | ano |
| Podpora PoE dle standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia | ano |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |
| Antény: interní, MIMO, omni všesměrová | ano |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |
| Podpora MU-MIMO a šířky kanálu 160 MHz | ano |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 1.73 Mbps | ano |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |
| Podpora airtime fairness | ano |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |
| Detekce Rogue AP | ano |
| Minimálně 16 inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | ano |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |
| VLAN Pooling | ano |
| Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |
| Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |
| Podpora filtrování přístupu na web | ano |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |
| Podpora Kensington lock | ano |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |
| CLI formou USB serial konsole port | ano |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |
| Podpora ZTP pomocí externího management SW jehož IP adresu získá AP z cloud aktivační služby | ano |
| Integrované Bluetooth Low Energy (BLE) rádio | ano |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na sloup a/nebo na stěnu | ano |
| **Licence** |  |
| Kapacitní licence pro řízení AP kontrolérem | ano |
| Licence pro zajištění bezpečnostních funkcí řízení (firewall) | ano |
| Licence pro monitoring a zajištění bezpečnosti v rámci radiového frekvenčního spektra | Ano |
| **Doplňkové služby** |  |
| Instalace AP – montáž držáku, AP, propojení kabelu a dokumentace do tabulky v elektronické podobě (MAC adresa, č. místnosti, č. zásuvky) | ano |

**Ostatní podmínky:**

* Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).
* Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
* Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 36 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.
* Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.