**Technická specifikace**

 **část a) „Rotační brány”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného zařízení a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zařízení a jeho všech komponentů.**

**Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného zařízení: /doplní dodavatel/**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a jiné požadavky** | **Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje**  |
|  |
|  |
| Nosný rám s možností výměny příslušenství |  |
| Uchycení do zadního tříbodového závěsu  |  |
| PTO min. 540 ot/min |  |
| Koncovky kardanu (1- 3/8” Z=6 drážek) |  |
| Zařízení je určeno pro traktor o maximálním výkonu 120 hp  |  |
| Dvojrychlostní převodovka  |  |
| Záběr zařízení 3 metry  |  |
| Součástí dodávky je kardan se střižným šroubem |  |