**Technická specifikace**

**Část b) - „Vybavení pro analýzů půdních vzorků II.”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a jiné požadavky** | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5% |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |   |
| **Požadované technické parametry** |  |
| **Analytické semimikrováhy** |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| * Dvou-rozsahová stupnice
 |  |
| * Minimální vážená hmotnost 1 mg; 0,01/0,1mg
 |  |
| * Maximální vážená hmotnost; 52/120 g
 |  |
| * Individuální uživatelské nastavení
 |  |
| * USB datové rozhraní
 |  |
| **Autokláv**  |  |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |
| * Objem; minimálně 40 l
 |  |
| * Plnění; horní
 |  |
| * Volitelné časové rozmezí programů; 1-300 min
 |  |
| * Rozmezí teplot programu tavení; 60-120 °C
 |  |
| * Sterilizační teplota; 105-135 °C
 |  |