**Technická specifikace**

**„Část b.: Malotraktor s příslušenstvím”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.**

**Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a jiné požadavky** | **Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje**  |
|  |
|  |
| Malotraktor s výkonem minimálně 25 HP |  |
| Dieselový motor se studeným startem, minimum EURO V |  |
| Šířka malotraktoru min. 1000 mm |  |
| PTO: standardní 540 |  |
| Posilovač řízení |  |
| Přední tříbodový závěs (Kat 1N) |  |
| Osazen šípovými pneumatikami  |  |
| Příslušenství 1: Čelní nakladač se základní lopatou, hmotnost zdvihu min. 650 kg |  |
| Příslušenství 2: Jednonápravový traktorový sklápěcí návěs |  |
| Návěs se sklopnými bočnicemi, korba sklápěna do tří stran pomocí hydraulického systému |  |
| Ložná plocha o rozměru minimálně 1200 x 2100 mm |  |
| Příslušenství 3: Mulčovač s pracovním záběrem min. 125 cm |  |
| Mulčovač pro traktor od 20-40 HP |  |
| Nastavitelná pracovní výška mulčovače |  |
| Minimální počet kladiv 10 |  |