**Technická specifikace**

**„Část c.: Navigace do traktoru”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.**

**Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a jiné požadavky** | **Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje**  |
|  |
|  |
| Navigační systém pro řízení traktoru kompatibilní s traktorem Kubota M 5071  |  |
| Systém by měl umožnit přesné vedení traktoru při obdělávání pokusných výsadeb.  |  |
| Systém musí poskytovat možnost použití při různých kombinací strojů ve spojení s traktorem. |  |
| Systém umožní navádění jízdy pro různé pracovní záběry strojů.  |  |
| Systém musí být použitelný pro předseťovou přípravu půdy se stroji o různých záběrech. |  |
| Systém musí být použitelný pro sekání trávy v meziřadí ovocných výsadeb i ploch.  |  |
| Systém musí být použitelný pro kultivaci meziřadí výsadeb i ploch.  |  |
| Systém musí být použitelný pro navádění při chemickém ošetření porostů.  |  |
| Systém musí být použitelný pro vedení traktoru při sázení brambor.  |  |
| Systém musí být snadno odpojitelný pro použití stroje bez navigace.  |  |
| Doplňky navigačního zařízení, např. antény, musí být snadno demontovatelné pro použití traktoru v omezených prostorách.  |  |
| Příjem signálu minimálně na dva roky zahrnut v pořizovací ceně. |  |