**Technická specifikace**

**„Část d.: Sadovnický traktor”**

**Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.**

**Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a jiné požadavky** | **Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje**  |
| **Motor** |
| Výkon motoru – minimálně 45 kW – maximálně 70 kW. |  |
| **Převodovka** |  |
| Převodovka mechanická. |  |
| Pohon 4x4 s možností vypnutí pohonu přední nápravy. |  |
| Uzávěrka diferenciálu. |  |
| Zadní vývod PTO 540 / 540ECO ot/min. |  |
| Přední vývod PTO 1000 ot/min. |  |
| **Hydraulika**  |
| Přední tříbodový závěs kategorie II. |  |
| Zadní tříbodový závěs s rychloupínáním kategorie II |  |
| Minimálně 2 dvojčinné zadní hydraulické okruhy, beztlaká vratka oleje. |  |
| Minimálně 2 dvojčinné přední / mezinápravové hydraulické okruhy z toho 1 x dvojčinný s plovoucí polohou  |  |
| Výkon hydraulického čerpadla – pracovní: minimálně 40 l / min |  |
| **Kabina**  |
| Kabina traktoru vybavena topením a klimatizací. |  |
| Vzduchově odpružená sedačka řidiče. |  |
| Nastavitelný volant. |  |
| Minimálně: 2 přední pracovní světla a 2 zadní pracovní světla. |  |