**Technická specifikace**

**Pro část g): Absorpční reader včetně softwaru**

**Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ**

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

*Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.*

|  |
| --- |
| **Absorbční reader vč. softwaru** |
| **Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží:** |  |
|  | **Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje** |
| Absorpční reader pro mikrotitrační destičky min. 6 –96 jamek |  |
| Rozsah vlnový délek min. 400 – 750nm |  |
| Třepací funkce |  |
| Software s exportem dat do Excelu |  |